Приложение № 2 к части 3

"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА"

Технические характеристики рекламных конструкций

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций установлены в соответствии с пунктом 3 решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района от 23.04.2015 № 142 «Об утверждении Положения о размещении наружной рекламы».

Конструктивные элементы жесткости и крепления (торцевые поверхности рекламных конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.), а также неиспользуемые в целях размещения рекламы, социальной рекламы плоскости должны быть закрыты декоративными элементами.

Цвет облицовки рекламных конструкций – серый.

Фундаменты щитовых установок должны быть заглублены на 15- 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц (по ГОСТу Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»).



Фундаменты щитовых установок не должны выступать над уровнем плоскости места установки. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»).

Щитовые установки размером 3х6 м, выполненные в одностороннем варианте должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Подлежащие к установке рекламные конструкции должны соответствовать техническим требованиям, указанным ниже.

**Щитовая установка 3 х 6 м**


6200 300 6200 300 6200 300



7000-11000

7000-11000

**7000-11000**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Габаритыконструкции:** | |  |  |
| **Ширина** | до 6200 мм | **Опорная стойка** | Прямоугольная или круглая профильная труба |
| **Высота** | от 7000 ммдо 11000 мм | **Фундамент** | заглубляемый\* |
| **Высота опорной стойки** | от 4500 ммдо 7000 мм | **Облицовка** | Пластик или композитный материал |
| **Размер рекламного изображения** | 6000х3000 мм | **Освещение** | внутренняя или внешняя подсветка/без подсветки |
| **Техническое описание** | Допускаются односторонние, двухсторонние конструкции | **Тип смены изображения** | допустима любая технология смены изображения, в том числе цифровая |
| **Каркас** | Металлический швеллер | **Цвет конструкции** | серый |

\* В исключительных случаях, когда не существует технической возможности, может применяться тип не заглубляемого фундамента. В этом случае он должен быть облицован

декоративным камнем.

Допустимые дизайны рекламных конструкций типа щитовая установка 3 х 6

